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	SCHEDA                                ATTREZZATURE USATE

	AUTOTELAIO Marca e Tipo  MAN 18.284
Anno immatricol.

 2000
KM.

Km.220.000
ASSI

2 ASSI
PASSO

 4.100 mm.
P.T.T.

180 Q.LI



	
Altre note ed accessori
(Motore- condizioni ecc.)
DELL’ AUTOTELAIO :

	EURO 2
PNEUMATICO posteriore
Meccanicamente in ordine sia motore che Cabina

Lunghezza 7.110 mm. Larghezza 2.450 mm.Portata 5.800 KG.

	************************
	***********************************************************

	ATTREZZATURA “Spurgo” tipo           SPURGO  Cappellotto

	
ANNO di Costruzione
	
2000

	
ADEGUATA a nuove Norme
	GIA’ ADEGUATA A NUOVE NORME
(Collaudo triennale cisterna scade 2027)

	
PRESA DI FORZA Tipo
	[bookmark: _GoBack]INTEGRALE totale  (con trasmissione meccanica ai gruppi posizionati lateralmente)

	
CISTERNA (tipo materiale)
	
ACCIAIO INOX aisi 304  fiorettato

	
CAPACITA’ Totale LT.
	
LT. 8.420 totale cisterna fanghi

	
SERBATOIO ACQUA Tipo
	
 Laterali in acciaio inox da lt. 3.240 totale acqua

	
DECOMPRESSORE Vuoto
	
A PALETTE Demag Witting RFW 220 (da 25.000 lt.min.)

	
Accessori di Aspirazione
	NASPONE di aspirazione superiore con trascinatore idraulico al fondo posteriore

	
POMPA ACQUA 
	
URACA 608  (da 200 lt.min. e 200 bar.)

	
NASPO Posteriore
	
LATERALE SX inox idraulico con tubo da 1/2” 

	
NASPO Laterale
	
LATERALE DX inox idraulico con tubo da 3/4"

	
FLUSSAGGIO Interno
	
SI

	
CHIUSURA del Fondo Post.
	
TOTALMENTE IDRAULICA 

	
RADIOCOMANDO
	
SI IMET di tipo industriale

	
Altre note ed accessori
DELL’ ATTREZZATURA :
	ATTREZZATURA completamente funzionante e senza particolari anomalie meccaniche ed in BUONE CONDIZIONI


	
Disponibilità di consegna :    IMMEDIATA           Condizioni Generali :    BUONE



N.B. IL CONTENUTO  della presente scheda tecnica è puramente INDICATIVO
NON CI SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI e/o IMPRECISIONI sui dati riportati
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